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SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN:

Suministro e Instalación de Servidores para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
1.2 
LUGAR DE ENTREGA  E INSTALACIÓN:

La totalidad de los bienes objeto de esta licitación se entregaran en el Almacén General del Estado en Mexicali, ubicado en la Avenida Madero número 1981, entre las calles “K” y “L”, Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, Baja California, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Posteriormente deberán ser instalados en los sitios que se indican en el punto 3.1 “Especificaciones técnicas” de las bases de la presente licitación.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro e instalación a entera satisfacción del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California.
Con el fin de garantizar la legal estancia de los bienes a licitar en el país, el licitante que resulte ganador deberá presentar copia del pedimento de importación respectivo en el Almacén del Estado, en el momento mismo de la entrega de la mercancía, tratándose de bienes de procedencia extranjera exclusivamente. 
1.3 PLAZO DE ENTREGA:

El suministro e instalación de los bienes materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 50 (cincuenta) días naturales contados a partir de la firma del contrato correspondiente.
Solo por caso fortuito o fuerza mayor “La Convocante” podrá autorizar cualquier modificación a los plazos de entrega originalmente establecidos y pactados en el(los) contrato(s) respectivo(s), por lo que “El Proveedor” de encontrarse en cualquiera de los dos supuestos antes referidos, deberá presentar escrito suscrito por su representante legal, en el que manifieste las causas por las que requiere la prórroga, anexando la documentación soporte de dicho supuesto.

Para efectos de lo anterior “El Proveedor” deberá entregar en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado dicho escrito, 10 (diez) días naturales previos al vencimiento de la fecha de entrega pactada, ya que de no hacerlo así, será rechazado, procediendo a aplicar las penas convencionales que correspondan.
1.4 
FORMA DE PAGO:

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) una vez suministrados e instalados la totalidad de los bienes materia de esta licitación, a entera satisfacción del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.

El pago será cubierto en Moneda Nacional, en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la entrega de los bienes y de la factura correspondiente.
El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Gobierno del Estado de Baja  California  

RFC: GEB-460319-4H7

Dirección: Calzada Independencia no.994, Centro Cívico, Mexicali, Baja California C.P. 21000.  

1.5 
PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación pública por parte de los licitantes, será la siguiente:

Paquete uno
· Partida 1, 2, 3, 4 y 5; Garantía de línea del fabricante por el periodo mínimo de 3 años (7x24x365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporte al numero 01-800.
· Partida 6; Garantía de línea del fabricante deberá de integrarse a la garantía existente del equipo donde serán instalados los discos y cuyos datos son:

	Numero de producto
	AJ941A

	Numero de serie de producto
	5C7149P1WN


· Partida 7; Soporte y actualización, por parte del fabricante por el periodo de un año.
Paquete dos
· Partida 1, 2, 3, 4 y 8; Garantía de línea del fabricante por el periodo mínimo de 3 años (7x24x365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporte al numero 01-800.
· Partida 6; Soporte y actualización, por parte del fabricante por el periodo de un año.
Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la entrega e instalación total de los bienes materia de la presente licitación, a entera satisfacción de “La Convocante”.
“La Convocante”, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vigilará y revisará que los bienes suministrados e instalados por “El Licitante” cumplan con las condiciones de calidad y estricto apego a las especificaciones contratadas y en caso de detectarse faltantes o anomalías en los mismos, se asentará documentalmente la evidencia de ello y se hará del conocimiento del licitante, quien deberá subsanar la deficiencia dentro del término que para tal efecto le conceda la “La  Convocante”.

La inspección de calidad y la supervisión no exenta al prestador del compromiso de garantía por los bienes, ni contra vicios o defectos ocultos que surjan durante su uso y periodo de garantía, ni contra cualquier daño o perjuicio que pudiera resultar en menoscabo de la convocante.

1.6 
NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el articulo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 
1.7 
NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.    

1.8 
PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de licitación las siguientes personas:

· Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, trasformación, reparación industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados, que invariablemente tendrán el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el territorio del Estado de Baja California.

· Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

· Proveedor Regional del Sector Público Persona física o moral que provee a la Oficialía Mayor de Gobierno y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con los el suministro de los bienes  solicitados.

Deberán de abstenerse de participar en la presente licitación, las personas físicas y morales a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.9 
FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el anexo 3, como se indica en la cláusula 8.1 inciso C de las presentes bases de licitación.

Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.  

Será desechada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por  la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN
A. INTRODUCCIÓN

1.   
FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente licitación de carácter Regional con recursos aprobados en el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2013, para la contratación del “Suministro e Instalación de Servidores para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”. 
2.   
PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualesquiera que sea el resultado de la licitación. 

3.
DE LOS BIENES  Y SERVICIOS A LICITAR.
3.1
Con el fin de suministrar los bienes objeto de esta licitación, los licitantes deberán presentar únicamente una propuesta por la totalidad de las partidas que integran cada uno de los paquetes en los que pretenda participar de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas bases de licitación.
“La Convocante” adjudicará por paquete  al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
Las Especificaciones Técnicas de los bienes y servicios objeto de esta licitación se indican a continuación:

PAQUETE UNO

Partida 1

Sistema de almacenamiento

Cantidad: 3

Marcas de Referencia: 

HP, Dell, IBM, EMC 

Almacenamiento

· Sistema de Almacenamiento para soportar los siguientes sistemas operativos: Windows Server (2003, 2008, HyperV), Linux, HP-UX, Red Hat Linux, SUSE Linux, Vmware, Oracle Solaris, HP OpenVMS, Apple OS X.
· El Sistema de almacenamiento debe de contar con componentes redundantes, conectables en caliente, controladores activo-activo.
· Soporte de Conectividad del tipo Fibre Channel, Fibre Channel/iSCSI, 6Gb SAS, 10GbE iSCSI, iSCSI, 
· Controladora sencilla o Dual con soporte para:
· 8 Gb/s Fibre Channel con (2) puertos por controlador
· 1 Gb/s iSCSI Host Port con  (2) puertos por controlador
· 6 Gb/sec SAS con (4) puertos por controlador
· 10 GbE con 2) puertos por controlador
· 1 GbE iSCSI con (4) puertos por controlador 
· La controladora deberá de permitir la combinación de los puertos antes mencionados.
· Soporte para Enclousure, con capacidad C/U como mínima de 24 discos SAS, del tipo Small Form Factor (SFF), tamaño del enclosure de 2U.
· Soporte para Enclousure, con capacidad C/U como mínimo de 12 discos SAS, del tipo Large Form Factor (LFF), tamaño del enclosure de 2U.
· La unidad de almacenamiento deberá de permitir la combinación de Enclousures del tipo SFF y LFF.
· Capacidad para manejar los siguientes discos y características en Enclousure:
· Small Form Factor (SFF) o 2.5” Form Factor Drive:
· 146 GB, 15K rpm, 6G, Dual-port, SAS
· 300 GB, 15K rpm, 6G, Dual-port, SAS
· 300 GB, 10K rpm, 6G, Dual-port, SAS
· 600 GB, 10K rpm, 6G, Dual-port, SAS
· 900 GB, 10K rpm, 6G, Dual-port, SAS
· 1 TB 6G, 7.2K rpm, Dual-port MDL SAS
· Large Form Factor (LFF) o 3.5” Form Factor Drive
· 300 GB, 15K rpm, 6G, Dual-port SAS
· 450 GB, 15K rpm, 6G, Dual-port SAS
· 600 GB, 15K rpm, 6G, Dual-port SAS
· 1 TB 6G, 7.2K rpm, Dual-port MDL SAS
· 2 TB 6G, 7.2K rpm, Dual-port MDL SAS
· 3 TB 6G, 7.2K rpm, Dual-port MDL SAS
· 1 TB 3G, 7.2K rpm, MDL SAS
· 2 TB 3G, 7.2K rpm, MDL SAS
· Fuente de poder redundante del tipo Hot Swap, que soporte carga completa.
· Abanicos redundantes.
· Capacidad para soportar hasta 288 TB.
· Redundancia hacia los Enclousures desde cada controlador.
· La consola de administración debe de ser vía Web con SSL o a través de un cliente JAVA con protección por contraseña para garantizar la seguridad, debiendo de permitir la administración avanzada del Storage.
· Acceso controlado por contraseña para manejo de controladoras.
· Instalación en rack.
→INCLUIR:

· El sistema de almacenamiento deberá incluir software de Thin Provisioning y licencia para la capacidad total ofrecida.
· Controladora Dual, que incluye 8 puertos 1 GB iSCSI (4 puertos por controladora).
· Un Enclousure del tipo SFF, con 12 discos de 600 GB, SAS 10KRPM, 2.5in, 6GB/s.
· El software de administración del almacenamiento deberá de permitir (incluye el licenciamiento correspondiente).
· Debe de permitir en control y el manejo de alertas en forma proactivo, el software debe mostrar el comportamiento de todos los componenetes físicos de la unidad (discos, canales, ventiladores etc.).
· Debe de contar con un sistema de automonitoreo interno 24 horas al dia. El monitoreo debe de ser proactivo y debe de tener proveer la facilidad de reportar automáticamente las fallas a un centro de monitoreo local y remoto.
· Debe contar con una línea de comandos que permita obtener información, y administrar en su totalidad (generación de LUN’s, asignación de LUN’s a servidores etc.) la unidad de almacenamiento.
· Debe contar con un puerto de conexión Ethernet LAN para poder ser administrado.
· Debe tener la capacidad de ser administrado a través de SNMP, o a través de del Web.
· Debe permitir obtener información de los discos y los procesadores de la unidad de almacenamiento.
· El equipo ofertado debe contar con redundancia de componentes principales tales como buses internos, canales de discos, canales hacia los hosts, fuentes de poder, baterías de respaldo y ventiladores.
· El equipo debe permitir el reemplazo o adición de componentes sin necesidad de apagarlo o reiniciarlo, manteniendo las aplicaciones en línea.
· Soporte para dos niveles de acceso: Administrador (lectura/escritura) y User (lectura únicamente)
· Soporte de replicación asíncrona y síncrona.
· Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento en rack.
· Garantía de línea del fabricante por periodo mínimo de 3 años (7 X 24 X365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporte al numero 01-800.

Partida 2

Servidor de datos (tipo1)

Cantidad: 6

Marcas de Referencia

Dell, HP, IBM

Características Mínimas

Procesador
· 2 Intel XEON E5-2640 (2.5GHz, 6 core, 15MB L3, DDR3-1333,95W)

· Soporte para Intel Hyper-Threading Technology.

· Soporte para Intel Turbo Boost Technology.

Chipset
· Intel C600
Subsistema de Memoria

· 24 DIMM Slots, debiendo de soportar un crecimiento de hasta por lo menos 384 GB.

· Debiendo de soportar memoria del tipo DDR3, LRDIMMs, RDIMMs y UDIMMs 

Subsistema de I/O

· 1 Slot PCIe 2.0

· 5 Slot PCIe 3.0

· 6 puertos USB 2.0

· 1 puerto serial

· 1 puerto de vídeo

· Tarjeta de video integrada 

· Tarjeta controladora integrada SAS/SATA para soportar arreglo RAID, con 1GB de memoria cache, 6GB, 2 puertos internos, batería de respaldo marca propietaria del  fabricante

· Tarjeta de administración remota integrada a la tarjeta madre, que incluya su propio puerto de red, permitiendo encender, apagar e instalar el servidor de manera remota, que permita utilizar medias virtuales tanto el CD, Floppy y USB (en el caso de la marca HP incluir el Insight Control with iLO Advanced iLO3).

Subsistema de Almacenamiento

· Capacidad de por lo menos de 8 discos de 2.5”

· Unidad combo CD-RW/DVD-ROM

Subsistema de Red

· 4 puertos de red  Ethernet  10/100/1000, con soporte WOL, integrados en Motherboard, con TCP/IP Offload Engine, incluye soporte para Accelerated iSCSI, jumbo frames, IEEE 1588, VLAN tagging.

· Un puerto de red Ethernet base 10/100  Tx integrado para monitoreo y administración.

Consola

· Mouse óptico PS/2 de dos Botones con Rueda, USB, Misma Marca del Fabricante ó Microsoft, Incluir Tapete.

· Teclado Alfanumérico 104 Teclas USB, Misma Marca del Fabricante, Latinoamericano.

Factores Físicos

· Chasis 2 unidades de rack.

· Fuente de poder redundante del tipo Hot-Plug, 460w, con una eficiencia del 94% (incluir cable de corriente independiente a cada fuente de poder) 

· Abanico redundante del tipo Hot-Plug.

· Capacidad instalada de los equipos para ser monitoreados de manera remota.

· Accesorios necesarios para la instalación en rack estándar de 19”

→INCLUIR:

· Memoria de 64GB PC3-12800R, DDR3-1600,(4 DIMM x 16GB)

· 2 Discos duros de 2.5” SAS, 6G, 10K RPM, del tipo Hot-Plug, con capacidad c/u de 600GB, configurados en RAID 1.
· 1 (una) Tarjeta de red con 4 puertos de red  Ethernet  10/100/1000, con soporte WOL, integrados en Motherboard, con TCP/IP Offload Engine, incluye soporte para Accelerated iSCSI, jumbo frames, IEEE 1588, VLAN tagging, (para un total de 8 puertos incluyendo la tarjeta integrada).

· Instalación y configuración del software de respaldo (Ver anexo C)
· Instalación y configuración del software de virtualización (Ver anexo D)
· CD de Driver´s.

· Manuales Completos del Sistema en CD.

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

· Software de Monitoreo y Administración, misma marca del fabricante, basado en SNMP y permita el acceso a la información por medio de un navegador web.

· Consola de administración Centralizada desarrollada por el fabricante del equipo y basada en SNMP que permite la recolección de la información de los agentes de administración en una base de datos para controlar el inventario de los equipos en un ambiente de red y basada en navegador Web. Esta consola debe de manejar el control de versiones de los drivers y poder distribuirlos, administrar clusters de servidores.

· Incluir módulo de software que se una a la consola de administración Centralizada que sea también desarrollada por el fabricante del equipo y que permita el monitoreo de  cuellos de botella en el hardware almacenando información histórica que pueda ser graficada para uso del comportamiento del equipo.

· Software de administración de imágenes para instalación, consola desarrollada por el mismo fabricante del equipo que permita crear procedimientos de instalación de servidores a través de scripts así como también la creación de imágenes de servidores para casos de contingencia o desastre.
Partida 3

Servidor de datos (tipo 2)

Cantidad: 3

Marcas de Referencia:

Misma Marca propuesta en  la partida 2

Características Mínimas

Procesador
· 2 Intel XEON E5-2640 (2.5GHz, 6 core, 15MB L3, DDR3-1333,95W)

· Soporte para Intel Hyper-Threading Technology.

· Soporte para Intel Turbo Boost Technology.

Chipset
· Intel C600
Subsistema de Memoria

· 24 DIMM Slots, debiendo de soportar un crecimiento de hasta por lo menos 384 GB.

· Debiendo de soportar memoria del tipo DDR3, LRDIMMs, RDIMMs y UDIMMs 

Subsistema de I/O

· 1 Slot PCIe 2.0

· 5 Slot PCIe 3.0

· 6 puertos USB 2.0

· 1 puerto serial

· 1 puerto de vídeo

· Tarjeta de video integrada 

· Tarjeta controladora integrada SAS/SATA para soportar arreglo RAID, con 1GB de memoria cache, 6GB, 2 puertos internos, batería de respaldo marca propietaria del  fabricante

· Tarjeta de administración remota integrada a la tarjeta madre, que incluya su propio puerto de red, permitiendo encender, apagar e instalar el servidor de manera remota, que permita utilizar medias virtuales tanto el CD, Floppy y USB (en el caso de la marca HP incluir el Insight Control with iLO Advanced iLO3).

Subsistema de Almacenamiento

· Capacidad de por lo menos de 8 discos de 2.5”

· Unidad combo DVD-ROM

Subsistema de Red

· 4 puertos de red  Ethernet  10/100/1000, con soporte WOL, integrados en Motherboard, con TCP/IP Offload Engine, incluye soporte para Accelerated iSCSI, jumbo frames, IEEE 1588, VLAN tagging.

· Un puerto de red Ethernet base 10/100  Tx integrado para monitoreo y administración.

Consola

· Mouse óptico PS/2 de dos Botones con Rueda, USB, Misma Marca del Fabricante ó Microsoft,    Incluir Tapete.

· Teclado Alfanumérico 104 Teclas USB, Misma Marca del Fabricante, Latinoamericano.

Factores Físicos

· Chasis 2 unidades de rack.

· Fuente de poder redundante del tipo Hot-Plug, 460w, con una eficiencia del 94% (incluir cable de corriente independiente a cada fuente de poder) 

· Abanico redundante del tipo Hot-Plug.

· Capacidad instalada de los equipos para ser monitoreados de manera remota.

· Accesorios necesarios para la instalación en rack estándar de 19”

→INCLUIR:

· Memoria de 16GB PC3L-10600R, DDR3-1333, (4 DIMM x 4GB)

· Tarjeta controladora PCIe, 6GB/s SAS, 1GB,  2 puertos externos (Mini-SAS) x8, para interconectar equipo solicitado en la partida número 5.

· 2 Discos duros de 2.5” SAS, 6G, 10K RPM, del tipo Hot-Plug, con capacidad c/u de 600GB, configurados en RAID 1.
· 4 Discos duros de 2.5” SAS, 6G, 7.2K RPM, del tipo Hot-Plug, con capacidad c/u de 1TB, configurados en RAID 5.
· Instalación y configuración de la consola de administración del software de respaldo (Ver anexo C)
· Instalación y configuración de la consola de administración del software de virtualización (Ver anexo D)
· CD de Driver´s.

· Manuales Completos del Sistema en CD.

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

· Software de Monitoreo y Administración, misma marca del fabricante, basado en SNMP y permita el acceso a la información por medio de un navegador web.

· Consola de administración Centralizada desarrollada por el fabricante del equipo y basada en SNMP que permite la recolección de la información de los agentes de administración en una base de datos para controlar el inventario de los equipos en un ambiente de red y basada en navegador Web. Esta consola debe de manejar el control de versiones de los drivers y poder distribuirlos, administrar clusters de servidores.

· Incluir módulo de software que se una a la consola de administración Centralizada que sea también desarrollada por el fabricante del equipo y que permita el monitoreo de  cuellos de botella en el hardware almacenando información histórica que pueda ser graficada para uso del comportamiento del equipo.

· Software de administración de imágenes para instalación, consola desarrollada por el mismo fabricante del equipo que permita crear procedimientos de instalación de servidores a través de scripts así como también la creación de imágenes de servidores para casos de contingencia o desastre.
Partida 4

Servidor de datos tipo Blade para enclosure HP C7000 Existente (C4 Mexicali)

Cantidad: 1

Marca Aceptada: HP

Modelo Aceptado: BL460c G8

Características Mínimas

Procesador
· 2 Intel XEON E5-2660 (2.20GHz, 8 core, 20MB Cache L3, 95W)

· Soporte para Intel Hyper-Threading Technology.

· Soporte para Intel Turbo Boost Technology.

Chipset
· Intel C600
Subsistema de Memoria

· 16 DIMM slots, debiendo de soportar un crecimiento de hasta por lo menos de 512GB

· Debiendo de soportar memoria del tipo DDR3, LRDIMMs, RDIMMs y UDIMMs 

Subsistema de I/O

· Un puerto interno USB 2.0

· Un slot interno para tarjeta del tipo SD o Micro SD (Secure digital)

· Un puerto interno TPM 1.2

· Tarjeta de video integrada

· Soporte adicional para unidad de almacenamiento, unidad de respaldo o puerto de expansión del tipo PCI.

· 2 slots de I/O, para tarjetas de expansión del tipo mezzanine (x16 PCI Express)

· Controladora que integre el fabricante, con soporte para RAID 0 y 1, 6Gb/s, memoria cache de 256MB. 

Subsistema de Almacenamiento

· 2 discos SFF (Small Form Factor), SAS, 146GB, 6GB/s, 15KRPM y del tipo Hot-Plug  

· Deberá de soportar discos del tipo SAS, SATA y SSD, todos del tipo Hot-Plug.

Subsistema de Red

· Tarjeta de red Ethernet integrada LOM, con 2 puertos 10Gb, soportando 10Gb/1Gb Ethernet, FCoE, Flex-10, soporte para TCPIP Offload Engine, soporte para iSCSI y iSCSI boot. 
· Un puerto de red Ethernet Base 10/100 Tx integrado para monitoreo y administración 
Factor Físico

· Servidor de media altura.

· Cumple con los estándares de ACPI 2.0, PCIe 3.0, soporte WOL, Certificación Microsoft, USB 2.0, IMPI 2.0, Secure Digital 2.0, AES, 3DES, SNMP, SSL2.0

Seguridad:

· Contraseña de encendido.
· Contraseña de Administrador.
· Contraseña de teclado (bloqueo rápido).
· En el caso de HP incluir iLO3:

· Acceso a 12 cuentas de usuario.

· Cifrado SSL.

· Versión 2 Secure Shell.

· Advanced Encryptation standard (AES) y Triple Data Encryptation Standard (3DES) en navegador, CLP y XML en interfaz de scripting.

· AES y RC4 para encriptación de vídeo.

· Desactivación a través de un entorno global.

· Contraseña de teclado

· Puerto USB externo habilitado/deshabilitado

· Control de la interface serial

· Módulo TPM (Trusted Plataform Module) 1.2

Administración

· Software de administración, misma marca del fabricante, el cual permite simplificar la instalación, configuración y mantenimiento del servidor.
· Software de Monitoreo y Administración, misma marca del fabricante, que permita el monitoreo y recuperación, encendido y apagado del servidor, monitoreo de la temperatura del equipo, el acceso es por medio de un navegador web

·   Consola de administración Centralizada, misma marca del fabricante, que permite la administración de la infraestructura para implementar, migrar, supervisar, controlar y optimizar, la consola deberá de ser compatible con Windows 
Sistema Operativo

· Deberá de soportar Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Solaris, VMware y Citrix XenServer
→INCLUIR:

· Memoria RAM de 48 GB PC3-12800R DDR3-1333MHz (6 DIMM x 8GB)

· 12 módulos de memoria RAM de 16GB PC3-10600R (SKU 627812-B21), deberá de considerar lo solicitado en la partida número 8 “Servicios de Instalación”
· 2 Discos duros de 146GB Hot Swap, 15K RPM, SAS 2.5”, configurados en RAID 1.

· 1 Tarjeta del tipo mezzanine, que incluye tarjeta con puerto dual y conexión redundante, del tipo fibra canal, marca Qlogic, o modelo de referencia el que integre el fabricante, 8Gbps, Fibra Canal, soporte para ambientes virtualizados, reducción en el consumo de energía, velocidad de autonegociación de 8/4/2GBs (Ver anexo A). 

· 1 Tarjeta del tipo mezzanine, que incluye  tarjeta de red  Ethernet, con 4 puertos  10/100/1000 Mbps, con soporte WOL, con balanceo de carga y failover, soporte para TOE (TCPIP Offload Engine) (Ver anexo B)
· Licencia para acceso remoto que integre el fabricante.

· Manuales Completos del Sistema.

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 5

Unidad de respaldo (Autoloader) montable en Rack

Cantidad: 3

Marcas de Referencia:

Misma Marca propuesta en  la partida 2

Características Mínimas:

· Chasis 1 unidad de rack.

· Soporte para cartuchos Ultrium  LT0 6 6250

· Interface SAS 6Gb/seg. (conector Mini-SAS)

· Capacidad nativa de 20TB

· Capacidad de compresión (2.5:1) de 50TB

· Máxima transferencia de datos (nativa) de 5.76Gb/hra..

· Máxima transferencia de datos (compresión 2.5:1) de 1.44TB/hra.

· Administrador remoto vía Web

· Autodiagnóstico.

· Soporte para cartucho de limpieza

· Soporta SNMP para comunicaciones IP

· Un puerto RJ-45

· Un puerto USB

· Lector para código de barra

· Capacidad para al menos de 8 cartuchos 

→INCLUIR:

· Cable SAS con una longitud de 2mts.

· Cable de alimentación eléctrica 

· Dos (2) magazines cada una con capacidad de 4 cartuchos

· Siete(7) cintas Ultrium LTO 6 6250

· Una (1) cinta de limpieza Ultrium Universal Cleaning Cartridge

· Deberá incluir el kit para montar en rack de 19”

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.
Partida 6

Disco Duro para unidad de almacenamiento HP, EVA P6300 FC (C4 Mexicali)

Cantidad: 9

Marca Aceptada: HP 

Características:

· Disco duro, 900GB, 6G, SAS, 10K rpm, SFF (2.5-inch), dual port (SKU QR478A)

· Compatible con unidad de almacenamiento de la marca HP, modelo EVA P6000

· Compatible con enclosure de la marca HP, modelo M6625 (2.5 inch, AJ840A)

Incluye:

· Instalación, configuración y presentación a VmWare

· Deberá de considerar lo solicitado en la partida número 8 “Servicios de Instalación”
· Garantía de línea del fabricante deberá de integrarse a la garantía existente del  equipo donde serán instalados los discos y cuyos datos son:

	Numero de Producto:
	AJ941A

	Numero de serie del producto:
	5C7149P1WN


Partida 7

Actualización de Software de virtualización Vmware (C4 Mexicali)

Cantidad: 1

Marca de referencia: Vmware

Características:

· Actualización de versión de Vmware vSphere 5 Standard a Vmware vSphere 5 Enterprise Plus. Esta actualización incluye los siguientes componentes:

· Virtual Serial Port Concentrator

· Storage API´s for Array Integration

· Storage API’s for Multipathing

· Distributed Resoursce Scheduler(DRS)

· Distributed Power Management (DPM). 

· Asignación de derechos de vCPU hasta de 32 vías.

→INCLUIR:

· Instalación y configuración

· Lenguaje en Inglés

· Última versión liberada por el fabricante

· Licenciamiento para 6 cpu’s y con capacidad de agregar licencias adicionales por CPU en el caso de requerirse.

· Deberá de considerar lo solicitado en la partida número 8 “Servicios de Instalación”
· Incluye el soporte y actualización, por parte del fabricante, por el periodo de un (1) año.
Partida 8

Servicios de Instalación

Cantidad: 1

Se deberán de incluir los siguientes servicios:

· Servicios Informáticos:
· Para el C4 Mexicali, se deberá de considerar:

· Instalación del equipo solicitado en la partida 4, debiendo de realizar:

· Configuración en la consola del enclosure HP C7000 Blade System On Board Administrator.

· Configuración del ILO

· Los 12 módulos de memoria RAM de 16GB, solicitados en la partida 4, deberán de ser instalados en los siguientes servidores:

	Numero de producto:
	603718-B21 

	Numero de serie del  producto:
	USE209WXKA, USE209WXKB, USE209WXKC,


· Partida 6, incluye la instalación, configuración en equipo de la marca HP, modelo EVA P6300, que incluye la presentación a VmWare

· Partida 7, incluye la instalación y configuración de la actualización del software de virtualización VmWare

· Para el C4 de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, se deberá de considerar:

· El equipo solicitado en las partidas número 1, 3 y 5, serán distribuidos uno por cada municipio.

· El equipo solicitado en la partida número 2, serán distribuidos dos por cada municipio.

· Instalación del equipo solicitado en las partidas 1, 2, 3 y 5.

· Configuración del equipo solicitado en las partidas 1, 2 y 3, consiste en que los servidores deberán de tener acceso y asignación de espacio hacia la unidad de almacenamiento, así como realizar la instalación del software de respaldo y de virtualización.

· Instalación y configuración del equipo solicitado en la partida 5, consiste en que la unidad de respaldo (autoloader), deberá de ser administrada desde el software de respaldo, mediante la consola de administración. 

· La consola de administración del software de virtualización y de respaldo, deberá de estar instalada en el equipo solicitado en la partida no 3.

· Software de Respaldo:
· Instalación y configuración del cliente de respaldo, en por lo menos 5 servidores virtuales.
· Instalación y configuración del cliente de respaldo, para la totalidad de las nuevas máquinas virtuales, debiendo de permitir realizar el respaldo completo de la máquina virtual.

· Instalación y configuración de la consola de administración, la cual se deberá de instalar en uno de los equipos solicitados en la partida número 3.

· Se deberá de configurar por lo menos 4 alertas.

· Incluye transferencia de conocimientos.

· Software de Virtualización:
· La instalación y configuración del software de virtualización, en los servidores físicos solicitados en la partida no.2

· La creación de 5 servidores virtuales

· Instalación y configuración de HBA, VMotion, HA

· Configuración del equipo solicitado en la partida no.1, para la asignación del espacio correspondiente al software de virtualización.

· Contemplar por lo menos con 3 templates

· La migración de por lo menos 3 servidores físicos a virtuales

· Incluye el soporte y actualización, por parte del fabricante, por el periodo de un (1) año.
Dentro de las actividades a ejecutar  de los Servicios de Instalación, se considera lo siguiente:
· Generalidades

· El Proveedor seleccionado, deberá suministrar e instalar todos los equipos, accesorios y materiales objeto de este proceso, que son requeridos para la correcta instalación y óptimo funcionamiento del sistema. Adicionalmente al equipamiento, se deberá suministrar todos los accesorios como lo son: tornillos, sujetadores de cables, etc.

· Todos los equipos suministrados por el licitante seleccionado serán originales del fabricante y en ningún momento podrá hacer modificaciones o alteraciones a ningún módulo, dispositivo ó accesorio tanto internos o externos que conforman el equipamiento de la propuesta de este proyecto, motivo de esta licitación.

· El suministro, instalación y puesta de operación de los equipos y sistemas por parte del licitante sólo se declarará formalmente finiquitado cuando se realice una recepción A ENTERA SATISFACCIÓN por escrito por parte de la Dependencia Solicitante.

· De la ubicación de la instalación del equipo

· La instalación de estos equipó se llevara a cabo en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de los municipios de Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, Baja California

C4 Mexicali

Boulevard Río Nuevo y Calzada Anahuac # 958, colonia del Zona del Río, Mexicali, B.C.

C4 Tecate

Misión de Loreto y Misión de Santa Rosalía, s/n, Fraccionamiento El Descanso, Tecate, Baja California.

C4 Ensenada

Edificio D, Prolongación Blvd. Zertuche # 6474, Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, B.C., C.P. 22785.

C4 Rosarito

Calle Don Luis de la Rosa y calle Juan Vicario, s/n Col. Benito Juárez, Playas de Rosarito, B. C., C.P. 22710

· De la Capacidad

Solo se aceptará las propuestas que cumplan a plenitud el funcionamiento mínimo requerido y que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas descritas. El equipo suministrado deberá ser totalmente original de fábrica. 

· De la instalación.

· Se deberá instalar el equipo del proyecto siguiendo las especificaciones del fabricante. El licitante deberá proveer los materiales y mano de obra que implican estas actividades. Los materiales y accesorios utilizados deberán cumplir con los estándares internacionales de  calidad y funcionalidad fortaleciendo la solución.

· No se permitirá instalaciones frontales y desordenadas de cableado de interconexión de equipo. Todo el cableado deberá instalarse en forma ordenada y sujetada en la parte posterior del gabinete de forma que no exista contacto visual directo por la parte frontal.

· En cuanto al cableado de interconexión de equipos deberá estar plenamente identificado mediante etiquetas, no se aceptarán etiquetas escritas a mano.

· La instalación y configuración deberá ser por personal calificado y cumpliendo con las especificaciones de funcionalidad descritas en este documento.

· Del Software de Instalación y Licenciamiento 

· El licitante seleccionado entregará todo el Software en CD’s o DVD’s correspondiente a la instalación y recuperación del sistema propuesto, sus módulos; así como el software comercial de terceros, si éste aplica, y que se utilice como parte integral de la solución propuesta, así como de controladores utilizados para la configuración del Tarjetas o dispositivos.

· De las licencias del software serán registradas a nombre de la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno de Baja California (C4 Tecate, C4 Playas de Rosarito y C4 Ensenada).

· De la instalación Física y Accesorios 

En caso de requerirse, el licitante seleccionado tendrá la responsabilidad de suministrar todos los materiales y accesorios, así como  cableado de interconexión para el óptimo funcionamiento de la solución. También deberá proveer los accesorios de soporte como sujetadores, tornillería, abrazaderas, etc. Para su óptima instalación. 

ANEXOS

ANEXO A

Tarjeta Dual FC
Cantidad: 01

Marca de referencia:

Qlogic

Modelo de referencia, el que integre el fabricante.

Características Mínimas

· Dos puertos

· Bus del tipo PCI Express x8

· Velocidad auto negociable de 8/4/2 Gbps

· 200,000 IOPS por puerto

· Tarjeta del tipo 1 Mezzanine

· Topología: FC-AL, FCAL2, Point to Point, switched fabric

· Driver para Windows Server 2003, 2008, 2012, Linux, VMware 3.5, 4.0 y 4.1, RHEL 4, 5, 10 y 11, Solaris 10 x86.

· APIs: SNIA HBA API V2, SMI-S, FDMI

· Compatibilidad con los equipos solicitados en la partida 2,3 y 4

· Soporte de multipath para redundancia de la tarjeta

· Software para administración centralizada y remota de la tarjeta

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

ANEXO B

Tarjeta de Red
Cantidad: 01

Marca y Modelo de referencia, el que integre el fabricante.

Características Mínimas

· 4 puertos Gigabit Ethernet

· Soporte para TCP/IP offload engine (TOE) 

· Soporte para iSCSI

· Soporte para iSCSI boot para Linux

· Compatibilidad con el equipo solicitado en las partidas 2,3 y4

· Throughput de 2Gbps por Puerto (Full-Duplex)

· Soporte para Jumbo Frames

· Soporte para 802.1Q VLAN y 802.1p QoS Tagging, 802.3, 802.3ad y 802.3x

· Soporte para TCP/IP stateless Offloading

· Soporte para dual Address Cycles

· Soporta para sistema operativo Windows Server 2003, 2008 y 2012 (32 y 64 bits), Red Hat Enterprise Linux, SUS Linux Enterprise Server, Novel Netware 6.5, Novell open Enterprise Server x86, Solaris 10 (32 y 64 bits)

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.
ANEXO C

Software de respaldo
Cantidad: 01

Marca de Referencia: Symantec

Versión: Backup Exec 2012 (Front Terabyte)

→INCLUIR:

· Una licencia de Symantec Backup Exec 2012 Front Terabyte (1TB).
· Idioma Inglés.
· Mantenimiento de Licencia de Symantec Backup Exec 2012 Front Terabyte, a 12 meses, incluye upgrades, service packs, feature packs, parches, así como descargas de software de mantenimiento disponibles vía la web para mayor rapidez en actualizaciones, mediante cuenta de acceso directo al sitio del fabricante.

ANEXO D

Software de Virtualización

Cantidad: 1
Marca de Referencia: Vmware

· Se requiere una solución de Virtualización para poder utilizar 2 procesadores INTEL propuestos en la partida 2, que deberá de cumplir con las siguientes características:
· El software de virtualización debe ser un Hipervisor, es decir, deber instalarse directamente sobre el hardware sin necesidad de un sistema operativo anfitrión.

· El software de virtualización debe ser capaz de trabajar con o sin asistencia para virtualización por parte de los procesadores tipo x86.

· El software de virtualización deber poder crear máquinas virtuales que soporten los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows, Linux, Free BSD, Novell Netware y Solaris 10 para x86.

· El software de virtualización deber ser capaz de controlar los montos de %CPU y de memoria RAM que una máquina virtual puede consumir.

· El software propuesto de virtualización debe de  poder otorgar hasta 4 CPUs virtuales a una sola máquina virtual y proporcionar a la vez capacidades de multiprocesamiento simétrico (SMP) entre dichos CPUs virtuales.

· El software de virtualización debe ser capaz de mover máquinas virtuales entre máquinas físicas sin la necesidad de apagar las máquinas virtuales, es decir, debe poder migrar máquinas virtuales entre máquinas físicas en línea.

· El software de virtualización debe permitir que dos máquinas virtuales residentes en servidores físicos distintos sean parte de un mismo sistema de clúster instalado al nivel del sistema operativo de las máquinas virtuales.

· Se deberá de incluir, la herramienta de administración de al menos 2 hosts físicos que tenga el fabricante propuesto el cual cumpla con las siguientes tareas:

· Creación de máquinas virtuales nuevas.

· Supervisión de máquinas virtuales.

· Definición de plantillas de máquinas virtuales prototipo

· Ser compatible con el protocolo SNMP

· Ser capaz de mover máquinas virtuales entre servidores físicos para balancear cargas en forma automática.

· En caso de falla de un servidor físico, ser capaz de reiniciar las máquinas virtuales que corran en dicho servidor, en otros servidores que sean parte de la misma infraestructura virtual. Además se debe poder hacer esto en forma automática.

· El software ofertado deberá de incluir la actualización a los parches y versiones más recientes por un periodo de 12 meses, los 365 días del año, 7 días a la semana y 24 horas al día. El fabricante debe de contar un portal web en el cual mediante un usuario pueda la convocante acceder a los parches así como las actualizaciones del producto a ofertar.

· El licitante deberá presentar una lista de al menos 4 clientes con nombre de empresa, nombre del cliente, teléfono y email,  a los cuales se les haya suministrado servicios y licenciamiento del software propuesto de virtualización.

→INCLUIR:

· Lenguaje en Inglés
· Última versión liberada por el fabricante

· Licenciamiento para 2 cpu’s y con capacidad de agregar licencias adicionales por CPU en el caso de requerirse.

· Incluye el soporte y actualización, por parte del fabricante, por el periodo de un (1) año.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAQUETE DOS

Partida 1

Sistema de almacenamiento SAN

Cantidad: 01

Marcas de Referencia:

HP, DELL, IBM, EMC

Características Mínimas

· El sistema de almacenamiento deberá soportar los siguientes sistemas operativos: Windows Server (2003, 2008 y 2008 HyperV), IBM AIX, Sun Solaris, Linux, HP-UX, Vmware ( ESX 4.0, 4.1 y ESXi 5.0), Citrix XenServer 5.6
· El sistema de almacenamiento debe de contar con componentes redundantes, conectables en caliente, controladores activo-activo y tener CPUs de alto rendimiento basados en RISC
· Soporte de conectividad del tipo Fibre Channel, iSCSI, FCoE y Direct Connect Fibre Channel

· Controladora  sencilla o dual con soporte para: 

· 8Gb/s Fibre Channel Host Port

· 1Gb/s iSCSI Host Port

· 10Gb/s iSCSI/FCoE Host Port

· La controladora deberá de permitir la combinación de los puertos antes mencionados.

· Soporte de hasta 512 hosts con controladora sencilla

· Soporte de hasta 256 hosts con controladora dual

· Soporte para enclosure, con una capacidad c/u como mínima de 24 discos SAS, del tipo Small Form Factor (SFF).

· Soporte para enclosure, con una capacidad c/u de 12 discos SAS, del tipo Large Form Factor (LFF)

· La unidad de almacenamiento deberá de permitir la combinación de enclosures del tipo  SFF y LFF

· Capacidad para manejar los siguientes discos y características en el enclosure:

· Small Form Factor (SFF) o 2.5” form factor drive:

· 200GB, SFF SAS SSD

· 400GB, SFF SAS SSD

· 300GB, 15K rpm, 6Gb/s SAS

· 300GB, 10K rpm, 6Gb/s SAS

· 450GB, 10K rpm, 6Gb/s SAS

· 600GB, 10K rpm, 6Gb/s SAS

· 900GB, 10K rpm, 6Gb/s SAS

· 1 TB, 7.2K rpm, mid-line 6Gb/s SAS

· Large Form Factor (LFF) o 3.5” form factor drive:

· 450GB, 15K rpm, 6Gb/s SAS

· 600GB, 15K rpm, 6Gb/s SAS

· 2TB, 7.2K rpm, mid-line 6Gb/s SAS

· 3TB, 7.2K rpm, mid-line 6Gb/s SAS

· El sistema de almacenamiento deberá soportar la replicación de datos basada en hardware a nivel del controlador en todos los modelos de la familia que ofrece.

· Soporte RAID, pudiendo ser:

· Vraid 0, Vraid 1, Vraid 0+1, Vraid 5, Vraid 0+5, Vraid 6 y Cross Vraid Snaps

· RAID 0, 5, 6, 10, 10DM (DUAL MIRROR)

· Memoria Cache de al menos 4GB.

· Contar con un sistema de protección de datos de cache, protegido por baterías con una cobertura de al menos 96 horas o contar con un sistema de transferencia de datos de memoria cache a disco para garantizar la consistencia de los datos en caso de una falla en alguno de los controladores del sistema o de una falla en la alimentación de energía del arreglo.

· Fuente de poder redundante del tipo Hot Swap, que soporte a carga plena.
· Abanicos redundantes.
· Capacidad para soportar desde 1.1 a 240TB

· Capacidad de crecimiento para soportar por lo menos 120 discos.

· 8 Device SAS Lane por cada par de controlador

· 6Gb/s Device SAS port speed

· 24Gb/s Device Path aggregate bandwidth

· 45,000 Read I/O Requests per Second (IOPs)

· Máximo throughput de 1,700MB/s

· Drive Interface de (4) 6Gb/s SAS por controlador con redundancia hacia cada unidad de doble puerto

· Redundancia hacia los enclosures desde cada controlador.

· Permitir el crecimiento del sistema de almacenamiento a modelos superiores (en caso de estar disponibles en el mercado), cambiando las controladores, permitiendo la utilización de componentes ya existentes (discos, rack, etc.), y sin necesidad de reformatear los discos existentes
· La consola de administración debe de ser vía Web con SSL ó a través de un cliente JAVA con protección por contraseña para garantizar la seguridad, debiendo de permitir la administración avanzada del storage.
· Acceso controlado por contraseña para manejo de controladores.
· Instalación en rack de 19”, el cual se solicita en la partida 8
→INCLUIR:

· El sistema de almacenamiento deberá incluir software de Thin Provisioning y la Licencia para la capacidad total ofrecida.

· Controladora dual, que incluye 4 puertos 8Gb FC (2 por controladora) y 8 puertos 1Gb iSCSI (4 puertos por controladora)

· Un enclousure del tipo SFF, con 8 discos de 600GB, SAS, 10KRPM, 6Gb/s

· El software de administración del almacenamiento deberá de permitir (incluye el licenciamiento correspondiente):

· Debe permitir el control y el manejo de alertas en forma proactivo, el software debe mostrar el comportamiento de todos los componentes físicos de la unidad (discos, canales, ventiladores, etc.).

· Debe contar con un sistema de auto monitoreo interno las 24 horas del día. El monitoreo debe ser proactivo y debe proveer la facilidad de reportar automáticamente las fallas a un centro de monitoreo local y remoto.

· Debe contar con una línea de comandos que permita obtener información, y administrar en su totalidad (generación de LUNs, asignación de LUNs a servidores, etc.) la unidad de almacenamiento.
· Debe contar con un puerto de conexión Ethernet LAN para poder ser administrado.
· Debe tener la capacidad de ser administrado a través de SNMP, o a través del Web.
· Debe permitir obtener información de los discos y los procesadores de la unidad de almacenamiento.
· El equipo ofertado debe contar con redundancia de componentes principales tales como buses internos, canales de discos, canales hacia los hosts, fuentes de poder, baterías de respaldo y ventiladores.
· En el caso de la memoria la  redundancia también es requerida.
· El equipo debe permitir el reemplazo o adición de componentes sin necesidad de apagarlo o reiniciarlo, manteniendo las aplicaciones en línea.

· Soporte para dos niveles de acceso: Administrador (lectura/escritura) y User (lectura únicamente).

· Soporte de replicación asíncrona y síncrona.

· Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento en el rack solicitado de la partida 8. 

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 2

Enclosure para Blade

Cantidad: 01

Marcas de Referencia:

  HP, DELL, IBM

Características Mínimas

· Con capacidad de soportar por lo menos 16 servidores de media altura y/o 8 servidores de altura completa, así como soportar la combinación de los servidores antes mencionados. Los enclosures deben de tener la capacidad de alojar diferentes tipos de servidores blades, es decir, deben soportar en un mismo enclosure, servidores con diferentes tipos de procesadores (Intel Xeon e Itanium), Sistemas Operativos (Windows, Linx, Solaris, HP-UX), además de tener la capacidad de alojar almacenamiento, respaldos, I/O.

· Capacidad de soportar hasta 4 diferentes tipos de interconexiones (Ethernet, Fiber Channel, InfiniBand, iSCSI, SAS, etc.) soportadas simultáneamente dentro del mismo enclosure. Con tecnología de control automático y eficientizar el consumo de energía y del flujo de aire.

· Incluye por lo menos 6 bahías de interconexión, de las cuales:

· 2 Bahías para tarjetas de red.

· 2 Bahías para tarjeta de servicios tipo 1.

· 2 Bahías para tarjeta de servicios tipo 2.

· Un módulo de administración que incluye: 

· Modulo KVM (keyboard, Video and Mouse).

· 1 Puerto RJ-45 para la administración 

· 1 Puerto serial RS-232 DB-9.

· 1 Puerto VGA

· Capacidad de ser administrado por medio de una consola directamente en el enclosure con las siguientes características:

· Capacidad de controlar y poner a punto multiples enclosures.

· Capacidad de hacer inventarios de bienes y equipos dentro del enclosure.

· Reporteo de la temperatura y del consumo de energía. Incluido consumo de energía en tiempo real, por cada servidor y por cada enclosure.

· Display frontal para administración del enclosure.

· Acceso a todos los servidores blades dentro del enclosure, por medio de un solo cable.

· Proporciona un acceso integrado a la interconexión puertos.
· Seguridad basada en roles a nivel local y / o con los servicios de directorio LDAP.

· El enclosure debe medir como máximo 10 unidades de rack y debe incluir un midplane de al menos 5 Terabytes por segundo.

· Deberá de incluir por lo menos 6 fuentes de poder del tipo Hot-Plug, para el soporte a plena carga del chassis  y al menos de 2400W, así como un 92% de alta eficiencia, incluyendo la redundancia de las fuentes.

· Ventiladores redundantes del tipo Hot-Plug, para el soporte a plena carga del chassis

· DVD-ROM externo, 8x o superior o en su defecto funcionalidad para permitir el acceso a una unidad óptica de manera remota.

· Interface de administración basada en web soporte de protocolo SSL, así como línea de comandos (CLI) con soporte de protocolo Telnet/SSH.

· Módulo de monitoreo físico por medio de una pantalla LCD integrada en el enclosure.

· Deberá de incluir Instalación en sitio del hardware y configuración del enclosure así como de los servidores Blade.

· Capacidad de manejo de protocolos SSH, SSHv2, KERBEROS y SNMPv3 Capacidad de manejo de protocolo SSL.

· Herramientas de diagnóstico para el chassis y los servidores instalados, así como de las tarjetas controladoras y discos

· Accesorios necesarios para la instalación en rack estándar de 19”
→INCLUIR:

· Modulo controlador de administración de chasis incluyendo su consola de administración o en su defecto un módulo integrado en el enclosure que permita encender y apagar el equipo, debiendo de incluir el licenciamiento para los 16 servidores, asi como para el chassis solicitado en esta partida (En el caso de la marca de referencia HP deberá de ser el Insigth Control Enviroment).

· 4 Módulos de conectividad de red de datos (Ver anexo A) de al menos 20 puertos gigabit Ethernet (16 internos, 4 externos), marca Cisco, los módulos a ofertar deberán de estar certificados en IPv6.  

· 2 Módulos de conectividad Fiber Channel (Ver anexo B) de al menos 12 puertos activos de 8 Gb/s para conectividad interna de los servidores BLADE a la SAN, así como la conexión a la librería solicitada en la partida número 4. El proveedor deberá considerar el cableado necesario de Fibra Óptica y UTP para la conexión de los equipos solicitados.

· Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento en el rack solicitado de la partida 8. 

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 3

Server Blade Tipo 1

Cantidad: 04

Marcas de Referencia:

Misma Marca propuesta en  la partida 2

Características Mínimas

Procesador
· 2 Intel XEON E5-2660 (2.20GHz, 8 core, 20MB Cache L3, 95W)

· Soporte para Intel Hyper-Threading Technology.

· Soporte para Intel Turbo Boost Technology.

Chipset
· Intel C600
Subsistema de Memoria

· 16 DIMM slots, debiendo de soportar un crecimiento de hasta por lo menos de 512GB

· Debiendo de soportar memoria del tipo DDR3, LRDIMMs, RDIMMs y UDIMMs 

Subsistema de I/O

· Un puerto interno USB 2.0

· Un slot interno para tarjeta del tipo SD o Micro SD (Secure digital)

· Un puerto interno TPM 1.2

· Tarjeta de video integrada

· Soporte adicional para unidad de almacenamiento, unidad de respaldo o puerto de expansión del tipo PCI.

· 2 slots de I/O, para tarjetas de expansión del tipo mezzanine (x16 PCI Express)

· Controladora que integre el fabricante, con soporte para RAID 0 y 1, 6Gb/s, memoria cache de 256MB. 

Subsistema de Almacenamiento

· 2 discos SFF (Small Form Factor), SAS, 146GB, 6GB/s, 15KRPM y del tipo Hot-Plug  

· Deberá de soportar discos del tipo SAS, SATA y SSD, todos del tipo Hot-Plug.

Subsistema de Red

· Tarjeta de red Ethernet integrada LOM, con 2 puertos 10Gb, soportando 10Gb/1Gb Ethernet, FCoE, Flex-10, soporte para TCPIP Offload Engine, soporte para iSCSI y iSCSI boot. 
· Un puerto de red Ethernet Base 10/100 Tx integrado para monitoreo y administración 
Factor Físico

· Servidor de media altura.

· Cumple con los estándares de ACPI 2.0, PCIe 3.0, soporte WOL, Certificación Microsoft, USB 2.0, IMPI 2.0, Secure Digital 2.0, AES, 3DES, SNMP, SSL2.0

Seguridad:

· Contraseña de encendido.
· Contraseña de Administrador.
· Contraseña de teclado (bloqueo rápido).
· En el caso de HP incluir iLO3:

· Acceso a 12 cuentas de usuario.

· Cifrado SSL.

· Versión 2 Secure Shell.

· Advanced Encryptation standard (AES) y Triple Data Encryptation Standard (3DES) en navegador, CLP y XML en interfaz de scripting.

· AES y RC4 para encriptación de vídeo.

· Desactivación a través de un entorno global.

· Contraseña de teclado

· Puerto USB externo habilitado/deshabilitado

· Control de la interface serial

· Módulo TPM (Trusted Plataform Module) 1.2

Administración

· Software de administración, misma marca del fabricante, el cual permite simplificar la instalación, configuración y mantenimiento del servidor.
· Software de Monitoreo y Administración, misma marca del fabricante, que permita el monitoreo y recuperación, encendido y apagado del servidor, monitoreo de la temperatura del equipo, el acceso es por medio de un navegador web

· Consola de administración Centralizada, misma marca del fabricante, que permite la administración de la infraestructura para implementar, migrar, supervisar, controlar y optimizar, la consola deberá de ser compatible con Windows 
Sistema Operativo

· Deberá de soportar Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Solaris, VMware y Citrix XenServer
→INCLUIR:

· Memoria de 48 GB PC3-12800R DDR3-1600 (6 DIMM x 8GB)

· 2 Discos duros de 146GB Hot Swap, 15K RPM, SAS 2.5”, configurado en raid 1.

· 1 Tarjeta del tipo mezzanine, que incluye tarjeta con puerto dual y conexión redundante, del tipo fibra canal, marca Qlogic, o modelo de referencia el que integre el fabricante, 8Gbps, Fibra Canal, soporte para ambientes virtualizados, reducción en el consumo de energía, velocidad de autonegociación de 8/4/2GBs (Ver anexo C). 

· 1 Tarjeta del tipo mezzanine, que incluye  tarjeta de red  Ethernet, con 4 puertos  10/100/1000 Mbps, con soporte WOL, con balanceo de carga y failover, soporte para TOE (TCPIP Offload Engine) (Ver anexo D)
· Acceso Remoto que integre el fabricante.

· Incluir el software de administración que integre el fabricante con licenciamiento para 5 clientes remotos.
· Manuales Completos del Sistema.

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 04

Librería de cintas SAN montable en rack

Cantidad: 2

Marcas de Referencia:

Misma marca propuesta en las partida 2 y 3.

· Capacidad instalada de 1 (una) unidad ultrium3 y capacidad de agregar al menos un segundo drive.

· Administrador remoto vía Web.

· Lector para código de barra

· Interface Fibre Channel

· 4/8GB Native Fibre Channel

· Capacidad de la unidad Ultrium para utilizar cartuchos del tipo LTO-5, LTO-4, LTO-3.

· Capacidad para al menos de 24 cartuchos del tipo LTO-5.

· Autodiagnóstico.

· Dimensiones (HxWxD) 3.4” x 18.9” x 31.7” (8.7mm x 48mm x 80.6cm)

→INCLUIR:

· Incluir un cable Fibre Channel del tipo LC-LC, con una longitud de 5 metros.

· Deberá incluir el kit para montar en rack de 19” solicitado en la partida 8

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 5

Software de Respaldo

Cantidad: 01

Marcas de Referencia: Symantec
Productor: NetBackUp Front Terabyte
→INCLUIR:

· Una licencia de Symantec NetBackup Front Terabyte (1TB), incluye la actualización de la versión NetBackup 6.5 a la versión más actualizada de NetBackup Front Terabyte (idioma Inglés).

· Mantenimiento de Licencia de Symantec Front Terabyte, a 12 meses, incluye upgrades, service packs, feature packs, parches, así como descargas de software de mantenimiento disponibles vía la web para mayor rapidez en actualizaciones, mediante cuenta de acceso directo al sitio del fabricante.

Partida 6

Software de Virtualización

Cantidad: 01

Marcas Aceptadas:

VmWare

· Se requiere una solución de Virtualización para poder utilizar 6 procesadores INTEL propuestos en la partida 3, que deberá de cumplir con las siguientes características:

· El software de virtualización debe ser un hipervisor, es decir, deber instalarse directamente sobre el hardware sin necesidad de un sistema operativo anfitrión.

· El software de virtualización debe ser capaz de trabajar con o sin asistencia para virtualización por parte de los procesadores tipo x86.

· El software de virtualización deber poder crear máquinas virtuales que soporten los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows, Linux, Free BSD, Novell Netware y Solaris 10 para x86.

· El software de virtualización deber ser capaz de controlar los montos de %CPU y de memoria RAM que una máquina virtual puede consumir.

· El software propuesto de virtualización debe de  poder otorgar hasta 4 CPUs virtuales a una sola máquina virtual y proporcionar a la vez capacidades de multiprocesamiento simétrico (SMP) entre dichos CPUs virtuales.

· El software de virtualización debe ser capaz de mover máquinas virtuales entre máquinas físicas sin la necesidad de apagar las máquinas virtuales, es decir, debe poder migrar máquinas virtuales entre máquinas físicas en línea.

· El software de virtualización debe permitir que dos máquinas virtuales residentes en servidores físicos distintos sean parte de un mismo sistema de clúster instalado al nivel del sistema operativo de las máquinas virtuales.

· Se deberá de incluir, la herramienta de administración de al menos 3 hosts físicos que tenga el fabricante propuesto el cual cumpla con las siguientes tareas:

· Creación de máquinas virtuales nuevas.

· Supervisión de máquinas virtuales.

· Definición de plantillas de máquinas virtuales prototipo

· Ser compatible con el protocolo SNMP

· Ser capaz de mover máquinas virtuales entre servidores físicos para balancear cargas en forma automática.

· En caso de falla de un servidor físico, ser capaz de reiniciar las máquinas virtuales que corran en dicho servidor, en otros servidores que sean parte de la misma infraestructura virtual. Además se debe poder hacer esto en forma automática.

· El software ofertado deberá de incluir la actualización a los parches y versiones más recientes por un periodo de 12 meses, los 365 días del año, 7 días a la semana y 24 horas al día. El fabricante debe de contar un portal web en el cual mediante un usuario pueda la convocante acceder a los parches así como las actualizaciones del producto a ofertar.

· El licitante deberá presentar una lista de al menos 4 clientes con nombre de empresa, nombre del cliente, teléfono y email,  a los cuales se les haya suministrado servicios y licenciamiento del software propuesto de virtualización.

→INCLUIR:

· Lenguaje en Inglés

· Ultima versión liberada por el fabricante

· Licenciamiento para 6 cpu’s y con capacidad de agregar licencias adicionales por CPU en el caso de requerirse.

· Incluye el soporte y actualización, por parte del fabricante, por el periodo de un (1) año .
Partida 7

Servicios 

Cantidad: 01

Se deberán de incluir los siguientes servicios:

· Servicios Informáticos:

· Instalación del equipo solicitado en las partidas 1, 2, 3, 4 y 8.

· Configuración del equipo solicitado en las partidas 1, 2 y 3, consiste en que el enclosure y sus servidores deberán de tener acceso y asignación de espacio hacia la SAN, así como realizar la instalación del software de respaldo y de virtualización.

· Instalación y configuración del equipo solicitado en la partida 4, consiste en que la librería de cintas, deberá de ser administrada desde el software de respaldo, mediante la consola de administración del Verita, Front Terabyte, debiendo de considerar una librería para el C4 Tijuana y otra para el C4 Mexicali.

· Software de Respaldo:

· Instalación y configuración del cliente de respaldo, en por lo menos 7 servidores físicos.

· Instalación y configuración del cliente de respaldo, para la totalidad de las nuevas maquinas virtuales, debiendo de permitir realizar el respaldo completo de la maquina virtual.

· Instalación y configuración de la consola de administración, la cual se deberá de instalar en uno de los equipos solicitados en la partida número 3.

· Se deberá de configurar por lo menos 4 alertas.

· Incluye transferencia de conocimientos.

· Software de Virtualización:

· La instalación y configuración del software de virtualización, en 3 de los servidores físicos solicitados en la partida no.3

· La creación de 5 servidores virtuales

· Instalación y configuración de HBA, VMotion, HA

· Configuración del equipo solicitado en la partida no.1, para la asignación del espacio correspondiente al software de virtualización.

· Contemplar por lo menos con 3 templates

· La migración de por lo menos 3 servidores físicos a virtuales

· Incluye el soporte y actualización, por parte del fabricante, por el periodo de un (1) año.
DENTRO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR  DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SE CONSIDERA LO SIGUIENTE:
Generalidades

· El Proveedor seleccionado, deberá suministrar e instalar todos los equipos, accesorios y materiales objeto de esta licitación, que son requeridos para la correcta instalación y óptimo funcionamiento del sistema. Adicionalmente al equipamiento, se deberá suministrar todos los accesorios como lo son: tornillos, sujetadores de cables, etc.

· Todos los equipos suministrados por el licitante seleccionado serán originales del fabricante y en ningún momento podrá hacer modificaciones o alteraciones a ningún módulo, dispositivo ó accesorio tanto internos o externos que conforman el equipamiento de la propuesta de este proyecto, motivo de esta licitación.

· El suministro, instalación y puesta de operación de los equipos y sistemas por parte del licitante sólo se declarará formalmente finiquitado cuando se realice una recepción A ENTERA SATISFACCIÓN por escrito por parte de la Dependencia Solicitante.

De la ubicación de la instalación del equipo

· La instalación de este equipó se llevara a cabo en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Baja California, ubicadas en la ciudad de Tijuana, B.C., en Calle Segunda Sur y Gpe. Ramírez S/N, Col. Del Río Parte alta.

· La instalación de uno de los equipos solicitados en la partida no. 4, se llevara a cabo en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Baja California, ubicado en la ciudad de Mexicali, B.C., en Boulevard Río Nuevo y Calzada Anáhuac #958, colonia Zona del Río.

De la Capacidad

Solo se aceptará las propuestas que cumplan a plenitud el funcionamiento mínimo requerido y que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas descritas. El equipo suministrado deberá ser totalmente original de fábrica. 

De la instalación.

· Se deberá instalar el equipo del proyecto siguiendo las especificaciones del fabricante. El licitante deberá proveer los materiales y mano de obra que implican estas actividades. Los materiales y accesorios utilizados deberán cumplir con los estándares internacionales de  calidad y funcionalidad fortaleciendo la solución.

· No se permitirá instalaciones frontales y desordenadas de cableado de interconexión de equipo. Todo el cableado deberá instalarse en forma ordenada y sujetada en la parte posterior del gabinete de forma que no exista contacto visual directo por la parte frontal.

· En cuanto al cableado de interconexión de equipos deberá estar plenamente identificado mediante etiquetas, no se aceptarán etiquetas escritas a mano.

· La instalación y configuración deberá ser por personal calificado y cumpliendo con las especificaciones de funcionalidad descritas en este documento.

Del Software de Instalación y Licenciamiento 

· El licitante seleccionado entregará todo el Software en CD’s o DVD’s correspondiente a la instalación y recuperación del sistema propuesto, sus módulos; así como el software comercial de terceros, si éste aplica, y que se utilice como parte integral de la solución propuesta, así como de controladores utilizados para la configuración del Tarjetas o dispositivos.

· De las licencias del software serán registradas a nombre de la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno de Baja California (C4 Tijuana).

De la instalación Física y Accesorios 

En caso de requerirse, el licitante seleccionado tendrá la responsabilidad de suministrar todos los materiales y accesorios, así como  cableado de interconexión para el óptimo funcionamiento de la solución. También deberá proveer los accesorios de soporte como sujetadores, tornillería, abrazaderas, etc. Para su óptima instalación. 

Protocolo de Entrega - Recepción del Sistema

Una vez que la solución SAN sea suministrada y se encuentre en perfectas condiciones de operación y se cumpla cabalmente los requerimientos mínimos establecidos en este Anexo Técnico de las Bases de Licitación, se considerará aceptable la recepción del sistema A ENTERA SATISFACCIÓN  de la Subdirección de Tecnología de la DC4BC de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California.

El Proveedor seleccionado deberá entregar al menos la siguiente documentación como parte del protocolo de Entrega-Recepción:

· Entrega de Memoria de Técnica de Instalación donde se incluyan:

· Descripción del sistema.

· Diagrama de interconexión del sistema.

· Lista detalladas finales de Equipos, Hardware y Software suministrados y puesto a punto.

· Manuales  de cada uno de los equipos integrados en la propuesta, considerando que cada uno de ellos implica la entrega:

· Manuales en formato electrónico ya sea en formato Word ó PDF.

No son excluyentes una de la otra.

Formato de Propuesta Técnica Obligatoria

Los licitantes deberán entregar su propuesta técnica apegándose al siguiente formato:

· Información general del (los) producto(s) que integra(n) su propuesta de Sistema SAN.

· Presentar Diagrama de Conectividad detallada, entre todos los elementos que integran este proyecto así como de configuración del equipo en gabinetes, base de esta licitación.
Partida 8

Rack 

Cantidad: 01

Marcas de Referencia:

Misma Marca propuesta en las partidas 2 y 3

Características Mínimas

· Deberá de ser compatible con el equipo solicitado en la partida 1 y 2 de este anexo técnico.

· Rack de 42U y deberá de ser compatible con el estándar de 19 pulgadas de ancho, así como el EIA-310D.

· Puerta delantera y trasera, incluye manijas y barras de bloqueo para mejorar la seguridad.
· Paneles laterales, con facilidad de manejo y montaje
· Kit de estabilización
· Kit de conexión a tierra
· Kit para la optimización de la circulación del aire
· 2 PDUS de 40A c/u y con las siguientes características:

· 8.3kVA, 40A

· 4 salidas del tipo IEC 320 C-19, incluye circuito de protección de 15A

· Accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

· Chasis de 1U

· 4 PDUS de 24A c/u y con las siguientes características:

· 4.9kVA, 24A

· Conexión de entrada del tipo NEMA L6-30P

· 4 salidas del tipo IEC 320 C-19, incluye circuito de protección de 15A

· Accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

· Chasis de 1U

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

ANEXOS

ANEXO A

Módulo de conectividad de red de datos
Cantidad: 04

Marcas de Referencia: Cisco 
Modelo el que integre el fabricante
Características Mínimas

· Módulo de Switch, compatible con el equipo solicitado en la partida no.2.
· Un puerto externo RJ-45, para la consola de administración
· 16 puertos internos, 1Gb
· 4 puertos externos RJ-45 10/100/1000BASE-T
· Soporte para 2 slots externos 10Gb o para transciverX2, soportando SR, LR, LRM
· 2 puertos para stack de 64Gb, con arquitectura redundante
· Soporte para el Administrador Integrador de Eventos (EEM) y diagnostico en Línea (GOLD)
· Soporte para un monitoreo integrado remoto (RMON)

· Soporte para IOS CLI
· Soporte para VLAN
· Soporte para Cisco Identity Based Networking Services (IBNS)
· Compatibilidad con Cisco Secure Accesss Server (ACS)
· Soporte para stackCisco secure Access
· Puede ser administrador por medio de una IP, para representar un switch virtual
· Soporte para Trunking
· Soporte para servicios de calidad (QoS)
→INCLUIR:

· Compatibilidad con Cisco Network Assistant 
· Compatibilidad con listas de control de acceso (ACL’s)
· Soporte para 802.1x
· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

ANEXO B

Módulo de conectividad Fiber Channel
Cantidad: 02

Marcas de Referencia: Brocade 
Modelo el que integre el fabricante
Características Mínimas

· Switch para chasis blade, 8Gb con auto negociación para 2, 4 y 8 Gb/s

· Bandwidth de 384GB/sec. end to end.

· Deberá de ser compatible con el equipo solicitado en la partida 2

· Capacidad de 8 puertos externos y 16 puertos internos.

· Deberá de soportar la conectividad en cascada

· Capacidad opcional de soportar Advanced Trunking

· Fuentes de alimentación y abanicos del tipo hot-plug, soportador por el equipo solicitado en la partida 2.

· Chasis embebido dentro del equipo solicitado en la partida 2.

· Capacidad de soportar Trunking y Zoning software

· Switch core: Non-blocking

· Fabric Latency: 700 nSec.

· Maximum frame size: 2112 byte payload

· Classes of service: class2, class 3, class F (Inter-Switch frames)

· Port Types: FL_Port, F_Port y E_Port, auto-descubrimiento basado en tipo de switch (U_Port)

· Soporte de Unicast y Broadcast

· Media types: Hot-pluggable, B-Series Branded Small Form Factor Pluggable (SFP), LC connector; Short-Wave Laser (SWL), Long-Wave Laser (LWL); Extended Long-Wave Laser (ELWL); distance depends on fiber-optic cable and port speed. Supports SFP (4/2/1 Gbit/sec) and/or SFP+ (8/4/2 Gbit/sec) optical transceivers.

· Short-wave, long-wave, and extended long wave laser transceivers (SFP's) are supported.

· Fabric Services: Simple Name Server, Registered State Change Notification (RSCN). Includes Advanced Web Tools Enhanced group Management and Advanced Zoning. Optional fabric services include: Adaptive Networking, Fabric Watch, ISL Trunking, Advanced Performance Monitoring, and Extended Fabrics.

· Opciones de:SFP media, port upgradeable licensing, advanced management software licensing

· Software de soporte: Telnet, SNMP (FE MIB, FC Management MIB), HP Systems Insight Manager, HP Storage Essentials, HP Onboard Administrator for BladeSystem, Advanced WebTools, Enhanced Group

· Management, Advanced Zoning, SAN Network Advisor, Fabric Watch, and Advanced Performance Monitoring

· Management Access: Web Tools, SMI-s provider, SNMP, Telnet, and Secure Telnet

· Diagnostics: Diagnostics POST and embedded online/offline diagnostics

· Fiber Channel Standards and Revisions:

· FC-AL-2 INCITS 332: 1999

· FC-GS-5 ANSI INCITS 427: (includes the following.)

· FC-GS-4 ANSI INCITS 387: 2004

· FC-IFR INCITS 1745-D, revision 1.03 (under development)

· FC-SW-4 INCITS 418:2006 (includes the following)

· FC-SW-3 INCITS 384: 2004

· FC-VI INCITS 357: 2002

· FC-TAPE INCITS TR-24: 1999

· FC-DA INCITS TR-36: 2004 (includes the following)

· FC-FLA INCITS TR-20: 1998

· FC-PLDA INCIT S TR-19: 1998

· FC-MI-2 ANSI/INCITS TR-39-2005

· FC-PI INCITS 352: 2002

· FC-PI-2 INCITS 404: 2005

· FC-PI-4 INCITS 1647-D, revision 7.1 (under development)

· FC-FS-2 ANSI/INCITS 424:2006 (includes the following)

· FC-FS INCITS 373: 2003

· FC-LS INCITS 433: 2007

· FC-BB-3 INCITS 414: 2006 (includes the following)

· FC-BB-2 INCITS 372: 2003
· FC-SB-3 INCITS 374: 2003 (replaces FC-SB ANSI X3.271: 1996; FC-SB-2 INCITS 374:

2001)

· RFC 2625 IP and ARP Over FC

· RFC 2837 Fabric Element MIB

· MIB-FA INCITS TR-32: 2003

· FCP-2 INCITS 350: 2003 (replaces FCP ANSI X3.269: 1996)

· SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.2 (includes the

following)

· SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.03 ISO standard

· IS24775-2006. Replaces (ANSI INCITS 388: 2004)

· SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.1.0

· SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.2.0
· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

ANEXO C

Tarjeta Dual FC
Cantidad: 01

Marca de referencia: Qlogic

Modelo de referencia, el que integre el fabricante.

Características Mínimas

· Dos puertos

· Bus del tipo PCI Express x8

· Velocidad auto negociable de 8/4/2 Gbps

· 200,000 IOPS por puerto

· Tarjeta del tipo 1 Mezzanine

· Topología: FC-AL, FCAL2, Point to Point, switched fabric

· Driver para Windows Server 2003, 2008, 2012, Linux, VMware 3.5, 4.0 y 4.1, RHEL 4, 5, 10 y 11, Solaris 10 x86.

· APIs: SNIA HBA API V2, SMI-S, FDMI

· Compatibilidad con los equipos solicitados en la partida 2,3 y 4

· Soporte de multipath para redundancia de la tarjeta

· Software para administración centralizada y remota de la tarjeta

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

ANEXO D

Tarjeta de Red
Cantidad: 01

Marca y Modelo de referencia, el que integre el fabricante.

Características Mínimas

· 4 puertos Gigabit Ethernet

· Soporte para TCP/IP offload engine (TOE) 

· Soporte para iSCSI

· Soporte para iSCSI boot para Linux

· Compatibilidad con el equipo solicitado en las partidas 2,3 y4

· Throughput de 2Gbps por Puerto (Full-Duplex)

· Soporte para Jumbo Frames

· Soporte para 802.1Q VLAN y 802.1p QoS Tagging, 802.3, 802.3ad y 802.3x

· Soporte para TCP/IP stateless Offloading

· Soporte para dual Address Cycles

· Soporta para sistema operativo Windows Server 2003, 2008 y 2012 (32 y 64 bits), Red Hat Enterprise Linux, SUS Linux Enterprise Server, Novel Netware 6.5, Novell open Enterprise Server x86, Solaris 10 (32 y 64 bits)

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
4.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.
4.1. En estas bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica
“Anexo 2” Programa de entrega

“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades
“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.
“Anexo 5” Declaración de Integridad 
“Anexo 6” Manifiesto obligaciones fiscales

“Anexo 7” Catálogo de Concepto”

“Anexo 8” Formato de Propuesta Económica
                 “Anexo 9” Formato de Entrega de Sobres

4.2. El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos. Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será desechada.
5. JUNTA DE ACLARACIONES.
5.1  “La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes objeto de la presente licitación, dando contestación a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan y a las que fueren formuladas en el desarrollo de la junta de aclaraciones, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al Fax número (686) 558-11-51 opción 2-1, o al correo electrónico kaguirre@baja.gob.mx.

Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 13 de mayo de 2013 hasta las 13:00 horas.  “La Convocante” realizara una junta de aclaraciones el día 15 de mayo de 2013 a las 13:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, el acta de la junta de aclaraciones estará a disposición de los licitantes al finalizar dichos actos, de igual forma para los que no hayan asistido se publicara en la página de Gobierno del Estado: www.comprasbc.gob.mx.

5.2
Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de licitación y lo aclarado en la junta de aclaraciones, asistan o no ha dicho acto.
6.
MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

6.1    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, “La Convocante”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

          Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución delos bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. 

           Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y se harán del conocimiento de todos los licitantes.
C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.
IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español.

8.  DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

8.1 Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del licitante, los cuales deberán presentarse sellados y firmados por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos, en el entendido de que de no presentar alguno de los documentos con la información solicitada, la propuesta será desechada.
A. Propuesta Técnica.- Deberá presentarse utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 1 de estas bases de Licitación, respecto de los bienes que se propone suministrar en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta. Así mismo señalara como mínimo las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1 de estas bases de Licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los bienes propuestos incluyendo la garantía, marca, modelo y cantidad, de los mismos, todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas bases de licitación.
De no presentar su propuesta de conformidad con lo solicitado en el punto 3.1, en relación con el 4.2 de estas bases, la propuesta será desechada.
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
B. Programa de Entregas.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 2 de estas bases de licitación, respecto a cada una de las partidas en las que participe; el licitante deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será motivo para desechar su propuesta.
C. Manifestación de facultades, utilizando para ello el formato proporcionado como anexo 3, en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por su representada, el cual deberá ser firmado por el representante legal del licitante, ya que de lo contrario será desechada su propuesta.

El licitante beneficiado con este proceso de contratación, previo a la firma de contrato y en un término no mayor de 3 (tres) días naturales siguientes a la notificación del Fallo; deberá  presentar para su cotejo, original o copia certificada y como copia simple, de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

D. Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.- Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, NO encontrarse en ningún supuesto del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California. (anexo 4)  
E. Declaración de integridad.- En la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes. (anexo 5)
F. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que esta al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no presentar el escrito requerido en este punto, o que como resultado de la verificación se determine que no esta al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para desechar la propuesta. (anexo 6)
G. Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales.
Para efectos de la presente Licitación, para aplicar el porcentaje de preferencia previsto en el artículo 8, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, los licitantes que sean fabricantes y/o distribuidores regionales, y oferten productos o mercancías regionales, deberán anexar al escrito solicitado en este punto, la Certificación de Fabricante Regional correspondiente al tipo de bienes objeto de este procedimiento de contratación, emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado con fecha anterior a la de la publicación de la convocatoria a Licitación, esto de conformidad con lo establecido en la Norma Administrativa para el fomento de la participación de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas Regionales en la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gubernamentales para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 03 de Septiembre de 2004.
H. Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes a suministrar.- Emitidos por el fabricante donde se especifiquen las características técnicas en forma detallada de todos los componentes de los bienes ofertados, identificando claramente en ellos la partida, marca y modelo propuesto; pudiendo ser presentados en copia fotostática o por medio de documentación obtenida de Internet, documentos que no deberán de contener precio alguno, bajo pena de desechar aquella documentación que lo contenga. Así mismo, dichos documentos deberán estar debidamente firmados por el representante legal. En caso de no presentar catálogos, folletos y/o fichas técnicas o existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (solicitada en el inciso A del punto 8.1 de estas bases) y el catálogo de los bienes a suministrar, se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada.
I. Cartas originales de los fabricantes dirigidas al Gobierno del Estado de Baja California; los licitantes participantes deberán presentar cada una de las siguientes cartas, de acuerdo a los paquetes en que participe, en el entendido que de no presentar alguna de las cartas solicitadas para cada una de las partidas en los que participe, su propuesta será desechada.
Paquete Uno
· Carta del Fabricante en México donde Certifique al Proveedor como distribuidor autorizado y cuente con la capacidad técnica y experiencia para la implementación de la totalidad del equipo solicitado. Para la totalidad de las partidas.

· Carta del fabricante donde especifique que la garantía será atendida en sitio (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas mediante el previo reporte generado al 01 800 para atención en México o Latinoamérica, sin que esto exime de su responsabilidad al licitante ganador en caso de que los equipos presenten vicios ocultos. Para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5.
· Carta del Fabricante en México donde Certifique al Proveedor como distribuidor autorizado del software VMware y que cuente con capacidad técnica para la implementación de la solución de virtualización. Solicitado en el anexo C.

· Carta del Fabricante en México donde Certifique al Proveedor como distribuidor autorizado y que cuente con capacidad técnica para la implementación del software de respaldo Symantec Backup Exec 2012. Solicitado en el anexo D.

· Carta de garantía del equipo y refacciones de por lo menos un periodo 3 años.

· Carta de vicios ocultos y defectos de fabricación.

Paquete Dos
· Carta del fabricante donde especifique que la garantía será atendida en sitio mediante el previo reporte generado al 01 800 para atención en México, las 24 horas del día, los 365 días del año. Para las partidas 1, 2, 3 y 4.

· Carta del Fabricante en México donde Certifique al Proveedor como distribuidor autorizado y cuente con la capacidad técnica y experiencia para la implementación de la totalidad del equipo solicitado.

· Carta del Fabricante en México donde Certifique al Proveedor como distribuidor autorizado del software VMware y que cuente con capacidad técnica para la implementación de la solución de virtualización.

· Carta del Fabricante en México donde Certifique al Proveedor como distribuidor autorizado y que cuente con capacidad técnica para la implementación del software de respaldo Veritas NetBackUP.

· Carta de garantía del equipo y refacciones de por lo menos un periodo 3 años.

· Carta de vicios ocultos y defectos de fabricación.

Así mismo deberá incluir en estas cartas como mínimo el teléfono, puesto, correo electrónico y domicilio del representante que la firma.

La convocante se reserva el derecho de verificar el documento presentado, con el propósito de confirmar la veracidad de la información contenida en estos, en el entendido de que si este documento no es expedido conforme a lo solicitado o no se presenta la información requerida será motivo para desechar la propuesta.
J. Carta de Capacidad Técnica, en donde el licitante se declara contar con todos los conocimientos técnicos operativos y amplia experiencia para implementar y ejecutar el proyecto como se describe esta licitación. Para el Paquete dos
K. Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California; Personas Morales: Cédula de identificación fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que este aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y copia del último pago de sus impuestos estatales; así como cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado de Baja California.

Personas físicas: Cedula de Identificación Fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que éste aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y copia del último pago de sus impuestos estatales; así como cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado de Baja California.
L. Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (anexo 7) de estas bases de licitación, preparados de conformidad con los puntos 9, 10 y 11 de éstas bases de licitación; en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta. NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
M. Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el    formato proporcionado en el (anexo 8) de estas bases de licitación, en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta. NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
6. Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán de contar sin excepción con registro fiscal en el Estado de Baja California y cumplir con los siguientes requisitos (Señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California), además de los citados en el punto 8.1. de estas bases de licitación; 

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;
B) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

D) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

E) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme; 

9.
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA.
9.1 El licitante deberá llenar completamente el Catálogo de Conceptos (anexo 7) y el Formato de Propuesta Económica (anexo 8) que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente sellados y firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

10.
PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1  El licitante indicará en el Catalogo de Conceptos (anexo 7) el precio unitario de cada una de las partidas que integran el paquete en que participe, el subtotal de la suma del importe total de cada uno de ellos y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar. 
En caso de que no se indique el precio unitario para alguna de las partidas que integran el paquete en que participe será causa suficiente para desechar su propuesta.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes materia de la presente adquisición, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de licitación pública, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será desechada de conformidad con el punto 26 de estas bases de licitación.

11.   MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1  Las proposiciones de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos.

12. 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN:
7. CONFORMIDAD CON LOS BIENES: 

En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de  estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el punto 3.1 “Especificaciones Técnicas” de estas bases de licitación, y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados, en el entendido de que estas serán consideradas, siempre y cuando no se rebase el techo financiero con el que se cuenta para esta contratación.

13. 
PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 19.2 de las presentes bases de licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser desechada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha  solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

14. FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:
14.  El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el punto 8.1 inciso A de las presentes bases.

14.  Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante. La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e  impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente sellados y firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán desechadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello. 

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. 
La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. 
Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos a “La Convocante” a las oficinas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California”, ubicadas en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

B) Indicarán el nombre de la licitación: " Suministro e Instalación de Servidores para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”, el número de la licitación y las palabras “No abrir antes del día 23 de mayo de 2013.
C) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

D) El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3 Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la  totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 11 fólder individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases. 

Inciso



Tipo de Documentación
	8.1
	A)
	Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1)

	8.1
	B)
	Programa de entrega (anexo 2)

	8.1
	C)
	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3)

	8.1
	D)
	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California (anexo 4)

	8.1
	E)
	Declaración de Integridad (anexo 5)

	8.1
	F)
	Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que esta al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. (anexo 6)



	8.1
	G)
	Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales.

	8.1
	H)
	Catálogos, folletos y/o fichas técnicas  de los bienes a suministrar 

	
	
	

	8.1
	I)
	Cartas originales de los fabricantes

	
	
	

	8.1
	J)
	Carta de Capacidad Técnica

	
	
	

	8.1
	K)
	Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California 


SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

B) Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en 2 fólder individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso




Tipo de Documentación 

	8.1
	L)
	Catalogo de Conceptos (anexo 7)

	8.1
	M)
	Propuesta Económica (anexo 8)


16. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

16.1 Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en el área de Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 11:00 horas del día 23 de mayo de 2013, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora.  
Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

17.
PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

19 Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:
18.1.
Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

18.2. No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Catalogo de Conceptos (anexo7) y el Formato de Propuesta Económica (anexo8) 
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19.
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:
19.1   El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento. 

19.2 “La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las 11:00 horas del día 23 de mayo de 2013 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de licitación, cuando las mismas sean presentadas  en tiempo, lugar y forma,  previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión. 

19.3 
En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada licitante inscrito que así lo desee. 

19.4  En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricaran las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 
Se levantara acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, poniéndose a partir del día 23 de mayo de 2013 a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 

20. 
ANÁLISIS TÉCNICO:

20.1   Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 8.1, 15.1, 15.3 Incisos A y B de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas. 

20.2  En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

21.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:
21.1 “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 11:00 horas del día 28 de mayo de 2013, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.  

21.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas presentadas que previamente se detallan en el punto 8.1 incisos L y M, de estas bases de licitación. 

21.3 
Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes.

21.4    El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el domicilio en el que se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 28 de mayo de 2013 a disposición de los que no hayan asistido en la página de Gobierno del Estado de Baja California http://www.comprasbc.gob.mx, para efecto de su notificación.

21.5 Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22.
ANÁLISIS ECONÓMICO:

22.1   Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas el comité procederá ha llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el punto 8.1 inciso L) e inciso M) de las bases de licitación debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo económico.

22.2  Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será desechada.

22.3  
Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el  catálogo de conceptos.

23.
FALLO DE LA LICITACIÓN:

23.1 El Fallo de la licitación se dará a conocer a las 11:00 horas del día 29 de mayo de 2013, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

23.2 
En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y  quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

23.3
En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

23.4 El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de dicho acto, para efectos de su notificación a los licitantes.

23.5 
En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aún cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 

23.6 En sustitución de dicho acto El “Comprador” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

24.
PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN:

24.1  
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 
25.
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

25.1.  A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas solo habrá lugar a su rectificación por parte del comité cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se desechará la misma.
26.
DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:
26.1. En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación; señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante; si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la presente licitación; si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes en que participe; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

27.
COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

27.1.  Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante” podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el punto 25 de estas bases de licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

27. El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en especifico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes no será susceptible de evaluación.

27. Para efecto de adjudicar la presente licitación, se tomará en cuenta el precio por paquete, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante, así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al valor agregado a trasladar. 
28.3. 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.
28.4 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

28.   DERECHO DELA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.  

29.1. 
“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

30.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

30.1 
Se procederá a declarar desierta la licitación cuando las propuestas presentadas  no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia. 

31.
FIRMA DEL CONTRATO:

31.1 “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma,  dentro de los 20 (Veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

31.2 
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

31.3 Si la persona favorecida  con el resultado del fallo, no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).

31.4 El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de La Convocante, la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

32.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

32. Dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Servicios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2006, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.
	Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A.
	% Mínimo de Garantía

	De 0 vsm a 2,000 vsm
	No Aplica

	De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm
	10

	De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm
	10

	De 13,000.01 vsm en adelante
	15


Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b) Cheque Certificado a nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 
La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1 Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2
Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada  de este contrato.

3
En caso de prórroga de  la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4  Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5 
La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 
Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.
32.2 Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

32.3
Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

33.
PENAS CONVENCIONALES:

33.1 En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar) del valor de las mercancías recibidas con retraso, por cada día natural de demora de los bienes no suministrados. Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2  La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca
Donde:

Pd:           Penalización Diaria

Nda:         Número de días de atraso

Vbsepa:   Valor de los bienes o bienes entregados o prestados con atraso

Pca:          Pena convencional aplicable

34. DERECHO DE LA CONVOCANTE PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES: 
34.1 “La Convocante” podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de las partidas contratadas en esta licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

34.2 
“La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes o bienes, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes o bienes sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el  Estado de Baja California.

“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES
35.
INCONFORMIDADES:
35.1 La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal para el Estado de Baja California.  

Los licitantes podrán inconformarse ante la Dirección Estatal antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California.
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